Инструкция по установке клиентского узла DE Black Spider Starter Kit

1. Требования к предустановленным продуктам

2. Установка KУ

3. Удаление KУ

### 1. Требования к предустановленным продуктам

Перед установкой на машине Windows (W2K, XP, W2003) должны быть уже установлены:

1) MQ v5.3 (6.0) клиент

2) Java Runtime Environment 1.6 или выше

Инсталляция продуктов производятся с дистрибутивов этих продуктов (JRE можно установить с данного дистрибутива).

### 2. Установка клиентского узла DE-BS

Установка должна выполняться пользователем с административнымми правами.

Если поддерживается автоматический запуск с CD, программа установки запустится автоматически при загрузке компакт-диска в привод, и будет предложен выбор инсталляции/деинсталляции продукта.

Если не поддерживается автоматический запуск с CD, для установки следует запустить программу setup.exe. Запуск должен осуществляться из рабочей директории дистрибутива.

После перехода по ссылке "Установить КУ" появится диалоговое окно с предложением указать каталог, в который требуется установить КУ DE-BS.

По умолчанию КУ ставится в каталог C:\DEBS

Примечание: Не рекомендуется использовать другой каталог, поскольку информация о размещении КУ заносится в конфигурацию транспортного узла, и при использовании другого каталога потребуется изменение этой конфигурации.

При подтверждении появится диалоговое окно с предложением указать 4-символьный код подотчетного лица (4 заглавные буквы Вашей организации (латиница).

Установка происходит автоматически в вызываемом при подтверждении кода командном окне.

После установки необходимо поменять имя пользователя и пароль для следующих вновь установленных служб Windows:

- DE BlackSpider delivery agent
- DE BlackSpider load agent

Установка включает следующее:

Модули файловых агентов, монитора работоспособности и программы АРМ ФУС ПЛ записываются в каталог клиентского узла.

В реестр заносится информация об устанавливаемом программном обеспечении.

Устанавливаются службы агентов загрузки и доставки файлов.

Устанавливается монитор работоспособности.

Устанавливается программа АРМ ФУС ПЛ.

Запуск программы АРМ ФУС ПЛ осуществляется через меню Программы.

После изменения пользователя и пароля установленных служб узел готов для работы. Для его запуска, необходима перезагрузка Windows, службы запустятся в автоматическом режиме. Зеленый цвет круга в мониторе работоспособности указывает на нормальную работу. При необходимости просмотра журнала агентов загрузки и доставки дважды кликните на круге. Контроль активности служб – наличие процессов loadf.exe и dlvrf.exe в Процессах Диспетчера задач Windows.

### Примечание: параметры связи с менеджером MQSeries транспортного узла СФР КР указаны в файле environment.bat дистрибутива. Если СФР КР сообщит новые параметры связи, необходимо отредактировать этот файл и переустановить КУ (сохранив предварительно дистрибутив на локальном диске для возможности изменения файла).

### 3. Удаление клиентского узла DE-BS

Если поддерживается автоматический запуск с CD, программа установки запустится автоматически при загрузке компакт-диска в привод, и будет предложен выбор инсталляции/деинсталляции продукта.

Если не поддерживается автоматический запуск с CD, для установки следует запустить программу setup.exe.

Запуск должен осуществляться из рабочей директории дистрибутива.

После перехода по ссылке "Удалить КУ" программа предложит указать 4-символьный код ПЛ, для которого установлен КУ.

После подтверждения ввода кода программа предложит удалить ПО из каталога, содержащего установленный клиентский узел.

Удаление включает следующее:

Удаляется каталог с программными модулями.

Останавливаются запущенные службы агентов загрузки и доставки.

Из реестра удаляется информация об удаленном программном обеспечении.

Из меню программ удаляются ссылки для запуска компонентов.

Система готова для повторной установки клиентского узла.